Приложение №2

**Техническое задание:**

**на выполнение работ по монтажу снегозадержателей на вспомогательные здания литера «А», «Б», расположенные по адресу: г.Пенза, ул. Стрельбищенская,13.**

1. Срок выполнения работ:

Срок начала работ: в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания договора.

Срок окончания работ: до 31.12.2022г.

1. Цена контракта: **200 000 (Двести тысяч) рублей, 00 копеек с НДС.**
2. Срок гарантии: Гарантийный срок эксплуатации 1 год, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.
3. Условия выполнения заказа:

Участник в случае признания его победителем должен:

- выполнить в установленные сроки полный комплекс работ, указанных ниже, являющихся предметом договора, в соответствии с Техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений в указанные материалы, все изменения должны быть согласованы в письменной форме с Заказчиком.

- все материалы для выполнения работ, включая транспортные расходы, предоставляются Исполнителем.

- немедленно известить Заказчика при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности и качеству предоставляемых работ и материалов, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- устранить за свой счёт все дефекты и брак, обнаруженные представителем Заказчика в выполненных и(или) выполняемых работах;

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Исполнителя.

1. Место выполнения работ: Работы производятся Исполнителем по адресу: г.Пенза, ул. Стрельбищенская,13.

- размеры здания указаны в приложении.

1. Порядок оплаты: оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 (Семи) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов.Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением Госкомстатом России от 11.11.1999 г.

**Ведомость работ и материалов:**

Выполнить монтаж снегозадержателей.

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование материалов и работ в составе:  |
| 1 | 2 |
| 1 | Установка снегозадержателей трубчатых 40/20 L=3м (4 опоры – 2 мм) RAL3005 28 шт. |
| 2 | Установка планок на профиль Н21Б (ширина – 35мм) 1,5х410 ОЦ (RAL3005) 112 шт. |

Приложение: Лист Р4 рабочей документации.