***ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО***

***«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»***

***440629 г. Пенза, ул. Московская, 82В***

***тел: (8412) 23-15-11 тел/факс: (8412) 55-04-13***

**р/с 40702810748000016558**

**к/с 30101810000000000635**

**Пензенское отделение №8624**

**ПАО Сбербанк г. Пенза**

**БИК 045655635**

**ОКПО 03294953**

**ИНН 5836601606/КПП 583601001**

# 

***« 18 » января 2021 г. № 4 ОЗП-ПГЭС***

# Извещение

Заказчик, являющийся Организатором открытого запроса предложений (далее – запрос предложений) – ЗАО «Пензенская горэлектросеть» почтовый адрес: 440069, г. Пенза, ул. Московская, 82В. Ответственное лицо – Чагорова Юлия Александровна – 8(8412)55-04-13 , [chagorova@pges.su](mailto:chagorova@pges.su), с публикацией Извещения о проведении открытого запроса предложений (далее – запроса предложений) в Единой информационной системе ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) и публикацией уведомления на официальном сайте ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (www.pges.su), пригласило юридических лиц и физических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей) далее – участников закупки к участию в процедуре запроса предложений на право заключения рамочного Договора на выполнение работ по ***прокладке футляра под электрокабель методом ГНБ*** (далее – работы).

* + 1. **Условия оплаты** - в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
    2. **Срок выполнения работ:**

Начало выполнения работ**:** с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ**:** до 31 декабря 2021 г.

* + 1. **Условия выполнения работ:**

Участник запроса предложений в случае признания его победителем (далее Подрядчик) должен:

- выполнять весь комплекс работ, указанных в п.8, являющихся предметом открытого запроса предложений , в соответствии с Техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений (если только с согласия Заказчика) в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполнен­ных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (протокол бурения) в 2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

* + 1. Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.
    2. Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

5.1. Заказчик подает заявку (приложение №1) с помощью средств связи (телефон, факс, электронная почта), а также в письменном виде, на адрес Исполнителя, не позднее, чем за 5 дней до начала работ, после чего уполномоченное лицо Заказчика встречается с представителем Исполнителя непосредственно на месте проведения работ, для уточнения всех нюансов.

5.2. Заказчик за 2 дня до выполнения работ, по просьбе Подрядчика, вызывает все необходимые ему службы для уточнения прохождения коммуникаций в зоне работы.

5.3. Подрядчик приостанавливает выполнение работ, если погодные условия не позволят выполнять надлежащим образом и в соответствии с проектной и технической документацией работы по настоящему договору. Приостановка работ производится в одностороннем порядке Подрядчиком с письменным уведомлением Заказчика до момента, когда погодные условия позволят продолжить работы. Срок выполнения работ в данном случае продлевается на количество дней приостановки работ.

5.4. В случае не предоставления разрешительной документации на проведшие работ, а также в случае отсутствия представителей заинтересованных служб Подрядчик не приступает к работе, а начатую работу приостанавливает с немедленным уведомлением Заказчика, В этом случае, сроком качала выполнения работ считается дата предоставления Заказчиком разрешительной документации с одновременным обеспечением явки- Представителей заинтересованных служб. Подрядчик не несет ответственности за срок окончания выполнения работ по договору, наложение штрафа и пеней на Подрядчика за нарушение сроков не возможно.

5.5. Подрядчик своими силами делает приямки в местах захода и выхода буровой головки (далее по тексту прокола), в местах согласованных с уполномоченным лицом заказчика, если только специфика местности или объекта не предусматривает прокола без приямков.

5.6. Все шурфы коммуникаций, указанных службами, в местах пересекающих трассу прохождения трубы ГНБ, выполняются подрядчиком, и при их повреждении также восстанавливаются за его счет.

5.7. Подрядчик должен приступить к выполнению работ не позднее 5 (пяти) дней с даты подачи заявки.

5.8. Результатом работы является затягивание трубы, с помощью специализированной установки ГНБ, под слой земли, грунта, асфальта и т.д., глубиной не менее 0,7м, с выходом труб с двух сторон глубиной не менее, 0,7 и не более 1м, приямки с обоих сторон должны быть огорожены и вывешены предупредительные плакаты или сигнальная лента.

5.9. Труба должна быть марки ПНД ПЭ 100 (диаметр 110мм или 160мм, указывается в заявке), с толщиной стенки не ниже SDR 17.6.

5.10. Труба должна быть внутри свободна, без посторонних предметов (грязи, воды, и т.д.), с двух сторон должна быть герметично закупорена, от проникновения влаги, грязи и пыли.

5.11. При затягивании подрядчиком кабельной линии в трубу, кабель должен выходить из труб не менее, чем на 5 метров в каждую сторону, если другого не предусмотрено регламентом работ на определенном объекте.

5.12. Все ограждения приямков, траншей, шурфов, необходимых для выполнения работ ГНБ, подрядчик ограждает своими силами и несет полную ответственность при наступлении несчастного случая, или наложения штрафных санкций, в связи с не обеспечением техники безопасности в зоне производства работ ГНБ.

5.13. Подрядчик обязан выполнить работы за счет собственных или привлеченных денежных средств с использованием собственного оборудования и инструментов, необходимых для выполнения всех видов работ.

5.14. Своевременно убирать и вывозить строительный мусор, ненужные материалы.

5.15. В случае некачественного выполнения работ за свой счет устранить брак или переделать работу вновь в течении 7 (семи) рабочих дней, с момента обнаружения.

* + 1. Подробное описание выполнения работ, технического задания (Приложение №2 к документации) и условий Договора, а также процедур запроса предложений содержится в документации, которая будет размещена на официальном сайте ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (www.pges.su).
    2. ***Требования к организации:***

a) участник должен иметь собственные или арендованные материально-технические ресурсы (машины и механизмы, специальные приспособления и инструменты и т.д.), необходимые для выполнения работ предусмотренных техническим заданием, в том числе действующую буровую установку горизонтально направленного бурения, илосос;

b) участник открытого запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

c) участник открытого запроса предложений не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника запроса предложений в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена;

d) участник открытого запроса предложений не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

e) у участника должен отсутствовать негативный опыт работы с ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (отсутствие судебных решений, а также отсутствие писем и претензионных писем о нарушении условий исполнения договорных обязательств, направленных в адрес Участника о неисполнении обязательств по ранее заключенным договорам с ЗАО «Пензенская горэлектросеть»).

f) участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший отчетный период.

Более подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям, содержатся в документации.

* + 1. Начальная (максимальная) цена Договора:

Начальная (максимальная) цена Договора за 1 м трубы ПНД ПЭ 100 диаметром 110 мм – **2 400 (Две тысячи четыреста) руб. 00 коп. с учётом НДС/2 000 (Две тысячи) руб. 00 коп. без учёта НДС**;

Начальная (максимальная) цена Договора за 1 м трубы ПНД ПЭ 100 диаметром 160 мм – **2 600 (Две тысячи шестьсот) руб. 00 коп. с учётом НДС/2 166 (Две тысячи) руб. 67 коп. без учёта НДС;**

Цена договора является ориентировочной, но не должна превышать **2 000 000,00 руб**. с учётом НДС/**1 666 666,67 руб.** без учёта НДС, в случае заключения договора с двумя Победителями, сумма одного Договора не должна превышать - **1 000 000,00** руб. с учётом НДС/**833 333,33** без учёта НДС, с учётом всех транспортных расходов.

1. Заявка должна быть подана в срок ***до 16-00 (московского времени) 28.01.2021 г***. на бумажном носителе, в запечатанном конверте, включающего в себя полный комплект документов, запрашиваемых в настоящей Документации.

Срок начала приема Заявок – дата публикации закупки на официальном сайте. Срок окончания подачи Заявок – ***16-00 (московского времени) 28.01.2021 года.***

1. Договор между Заказчиком и Участником, чья Заявка признана лучшей, подписывается не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола заседания Комиссии по оценке предложений и выбору победителя. После получения уведомления о результатах переговоров, Победитель в течение 10 дней должен предоставить в адрес ЗАО «Пензенская горэлектросеть» заполненный и подписанный проект договора со всеми приложениями. Проект договора заполняется в строгом соответствии с приложением №1 к настоящей документации. В случае непредставления в течение 10 дней заполненного проекта договора участник переговоров утрачивает статус Победителя и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора.
2. Остальные и более подробные условия запроса предложений содержатся в документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному Извещению. Документацию можно получить по средствам официального сайта ЗАО «Пензенская горэлектросеть» ([www.pges.su](http://www.pges.su)).

**Генеральный директор**

**ЗАО «Пензенская горэлектросеть» Рябинин В.В.**